讯汇 4G/5G Tally 灯 · 桥接程序(Mac 版)
════════════════════════════════════════

【干什么用的】
把现场 ATEM 导播台的切换状态传到云端,
摄像师手机打开网页就能看到自己机位的红/绿 Tally 灯。
手机用 4G/5G 流量即可,不需要和导播台同一网络。

【免安装】
本程序自带运行环境,不需要安装任何软件。

【使用步骤】
① 电脑连到现场路由器(和 ATEM 导播台同一网络,
   聚合路由器如花火 H9 也可以)

② 首次打开:右键点「双击启动.command」→ 打开
   (系统提示"无法验证开发者"时选"仍要打开";
    之后每次直接双击即可)

③ 按窗口提示填两项(只需填一次):
   · 导播台 ATEM 的 IP(用 ATEM Setup 软件查)
   · 你的主机码(登录 xunhuilive.cn 工具箱首页可见)

④ 窗口出现两行 [OK] 就成功了:
   [OK] 导播台已连接
   [OK] 云服务器已连接

⑤ 把摄像端链接发给摄像师(工具箱里"复制链接"),
   摄像师手机打开、选机位,Tally 灯生效。

【注意】
· 此窗口必须保持打开,关掉灯就灭了
· 换场地后导播台 IP 可能变,启动时按回车可修改
· 修改设置:启动倒计时 3 秒内按回车

问题联系:徐志豪 13155800395 · xunhuilive.cn
